**Прилог 3**

**Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације (попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове)**

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности:

**1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача -** Није потребна израда техничке документације;

**2) постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору-** Није потребна израда техничке документације;

**3) постављање термичке изолације испод кровног покривача или таванице** - Није потребна израда техничке документације;

**4) замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на\_гас**

Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи, а радови се изводе према ИДП за унутрашње гасне инсталације.

**5) замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу -** Није потребна израда техничке документације;

**6) уградња топлотних пумпи -** Није потребна израда техничке документације;

**7) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора -**Није потребна израда техничке документације;

**8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде -** Није потребна израда техничке документације.